|  |
| --- |
| **REKAPITULASI PERHITUNGAN ANALISIS BEBAN** |
|   |
| **PROFIL** | **NOTASI** | **PANJANG BENTANG** | **SATUAN** |
| **1.5 m** | **2 m** | **2.5 m** | **3 m** | **3.5 m** | **4 m** | **5 m** | **6 m** |  |
| **15X20 cm** | **ФMn** | **1.1** | **1.1** | **1.1** | **1.1** | **1.1** | **1.1** | **1.1** | **1.1** | tm |
| **Mu** | 1.6750 | 2.2779 | 2.9029 | 3.5502 | 4.2197 | 4.9114 | 7.4116 | 10.0007 | tm |
| **δmax** | 6.2500 | 8.3333 | 10.4167 | 12.5 | 14.5833 | 16.6667 | 20.8333 | 25.0000 | mm |
| **δ** | 3.5424 | 8.6710 | 17.4715 | 31.1166 | 50.8823 | 78.1473 | 161.2046 | 293.3759 | mm |
|  |
| **20X20 cm** | **ФMn** | **1.6** | **1.6** | **1.6** | **1.6** | **1.6** | **1.6** | **1.6** | **1.6** | tm |
| **Mu** | 1.6770 | 2.2814 | 2.9084 | 3.5581 | 4.2305 | 4.9255 | 7.4337 | 10.0325 | tm |
| **δmax** | 6.25 | 8.33 | 10.42 | 12.50 | 14.58 | 16.67 | 20.83 | 25.00 | mm |
| **δ** | 1.6726 | 4.0971 | 8.2607 | 14.7213 | 24.0862 | 37.0127 | 76.4266 | 139.2127 | mm |
|  |
| **30X20 cm** | **ФMn** | **2.8** | **2.8** | **2.8** | **2.8** | **2.8** | **2.8** | **2.8** | **2.8** | tm |
| **Mu** | 1.6810 | 2.2885 | 2.9195 | 3.5740 | 4.2522 | 4.9538 | 7.4779 | 10.0961 | tm |
| **δmax** | 6.25 | 8.33 | 10.42 | 12.50 | 14.58 | 16.67 | 20.83 | 25.00 | mm |
| **δ** | 0.5846 | 1.4340 | 2.8950 | 5.1653 | 8.4608 | 13.0153 | 26.9274 | 49.1346 | mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| catatan: |   | = | aman |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |